# Sweet Fire 会议物料标准通用尺寸

## 已完成

| 物料 | 标准成品尺寸 | 高清母版像素 | 文件标记 |
|---|---:|---:|---|
| 入口迎宾立牌 | 80 × 180 cm | 3200 × 7200 px | 100 dpi |
| 双人手拉欢迎旗 | 180 × 60 cm | 7200 × 2400 px | 100 dpi |
| 项目定位型手拉旗 | 180 × 60 cm | 7200 × 2400 px | 100 dpi |
| 签到指示牌 | 60 × 90 cm | 2400 × 3600 px | 100 dpi |
| 接待手举旗 | 60 × 90 cm | 2400 × 3600 px | 100 dpi |
| 小手摇旗 | 20 × 30 cm | 2362 × 3543 px | 300 dpi |
| VIP 胸牌 | 90 × 130 mm | 1063 × 1535 px | 300 dpi |
| 演讲嘉宾/参会嘉宾/社区代表/媒体/工作人员/志愿者胸牌 | 90 × 130 mm | 1063 × 1535 px | 300 dpi |
| 特邀嘉宾席卡 | 210 × 100 mm | 2480 × 1181 px | 300 dpi |
| 嘉宾席/媒体席/工作人员席/桌号牌 | 210 × 100 mm | 2480 × 1181 px | 300 dpi |
| 品牌化导视箭头母版 | 60 × 90 cm | 2400 × 3600 px | 100 dpi |

## 统一视觉规则

- Logo 与 “Sweet Fire” 英文标识作为完整组合，固定在最左上角安全区。
- 背景保持干净连续，不使用机械折线、面板接缝和多边形框线。
- 3D 能量核心保持高亮黑玻璃、银色轨道和黑钛底座质感。
- 橙色只用于关键词、功能箭头、短直线与 3D 能量，不大面积铺满背景。
- 新导视箭头采用黑钛玻璃外体、珊瑚橙能量内芯和银白高光边缘；不再使用普通平面渐变箭头，也不与独立 3D 球同时出现。
- 当前使用通用名称“SWEET FIRE 生态会议”，不写入未确认的日期、城市与会场。
- 两条手拉旗分别承担迎宾与项目定位功能：迎宾版使用“热烈欢迎各位嘉宾莅临”，项目定位版使用“全球首个 AI + WEB4.0 独角兽发射平台”。

## 印刷注意

- 大型物料当前按约 100 dpi 制作，适合常规会场观看距离；印刷前仍需按供应商设备和材质做一次实物色样。
- 胸牌与座位卡按 300 dpi 制作；正式下单前向供应商索取刀线、圆角、打孔、折线和出血模板。
- 旗帜需要由供应商另加旗套、锁边、握持区或扣眼工艺，画面文件不要直接作为裁切线。
- 黑色背景应做材质打样，避免普通喷绘出现暗部糊死、偏绿或大面积横纹。
- 生成原图与标准高清母版已分开保存，交付印刷时使用文件名带“母版”的版本。
